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温州肯恩大学教学实验大楼（1号、2号）建设项目检测服务




招标文件









招标单位: 温州肯恩大学
   代理单位: 温州元信工程项目管理有限公司
日    期: 二〇二六年十一月



[bookmark: _Toc20856][bookmark: _Toc5588][bookmark: _Toc393918734][bookmark: _Toc360398484][bookmark: _Toc119653893]温州肯恩大学教学实验大楼（1号、2号）建设项目检测服务招标时间安排表
	招标文件下载截止时间
	同保证金截止时间

	投标人提出问题的截止时间
	2026年11月17日11:00

	招标人澄清时间
	2026年11月17日17:00

	开标时间及投标截止时间
	2026年11月19日09:30

	开标地点
	温州市瓯海区兴海路1号联众大厦5楼开标区

	投标文件递交地点
	温州市瓯海区兴海路1号联众大厦5楼开标区

	投标保证金递交截止时间
	2026年11月19日09：30

	1、 投标人递交标书加入“钉钉群”后即可离场，在钉钉进行开标直播
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[bookmark: _Toc497393223][bookmark: _Toc2012][bookmark: OLE_LINK6]第一章 招标公告
温州肯恩大学教学实验大楼（1号、2号）建设项目检测服务招标公告
[bookmark: _Toc152042288][bookmark: _Toc179632528][bookmark: _Toc152045512][bookmark: _Toc144974480]
1.招标条件
　　本招标项目温州肯恩大学教学实验大楼（1号、2号）建设项目检测服务已由相关部门批准建设，项目业主为温州肯恩大学，建设资金来自自筹，项目出资比例为 100% ，招标人为温州肯恩大学。项目已具备招标条件，现对该项目的检测进行公开招标。
[bookmark: _Toc152042289][bookmark: _Toc144974481][bookmark: _Toc179632529][bookmark: _Toc152045513]2.项目概况与招标范围
项目地点：本项目位于温州肯恩大学区域内；
检测服务费：约35万元；  
招标内容：具体检测项目和内容及数量以项目所在地质监机构要求及满足《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程质量检测管理工作的通知》（温住建发〔2020〕224号）及其它国家规范要求，原则上包含本工程所有施工过程中的检测工作（室内空气检测、消防检测、系统节能检测、智能化检测、水质检测、室外管网检测（CCTV）等功能性检测工作，招标人另行委托），要求投标人提供的检测资料和检测项目必须确保通过竣工联合验收。
[bookmark: _Toc144974482][bookmark: _Toc179632530][bookmark: _Toc152042290][bookmark: _Toc152045514]3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备以下资质：投标人需满足以下①或②要求：①有效的建设工程质量检测机构资质证书综合资质；②有效的建设工程质量检测机构资质证书，并同时包含建筑材料及构配件专项资质、钢结构专项资质、主体结构及装饰装修专项资质、建筑节能专项资质、市政工程材料专项资质、建筑幕墙专项资质、道路工程专项资质；以上对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态。
3.2 本次招标 接受  联合体投标：（1）需提供联合体协议书，明确双方各自责任与义务；（2）联合体成员不超过两家。
3.3 项目负责人要求：/。
3.4其他要求： 浙江省外投标人必须持有《省外企业进浙承接业务备案证明》且在有效期内，或提供浙江省建筑市场监管公共服务系统对外发布的投标人进浙备案的网页（显示已备案截图）复印件；与本项目施工、监理、设计、建设单位无隶属或利害关系。
[bookmark: _Toc152045515][bookmark: _Toc179632531][bookmark: _Toc152042291][bookmark: _Toc144974483]4.招标文件的获取
[bookmark: _Toc144974484][bookmark: _Toc152042292][bookmark: _Toc152045516][bookmark: _Toc179632532]4.1报名方式：现场至代理公司报名或电子邮箱报名；
4.2报名时间：2026年11月12日起2026年11月19日（未报名的潜在供应商拒绝参加投标。供应商如对招标文件有异议应按招标文件规定的时间提出，逾期提出的，采购组织机构可不予受理、答复。）；
4.3报名地址/邮箱：温州市瓯海区兴海路1号联众大厦5楼东首/YXGC666@126.com；
4.4供应商请在报名时携带报名资料复印件一份交于采购代理机构或将报名资料扫描件发送至邮箱：
1) 营业执照；
2) 法人授权书或介绍信；
3) 建设工程质量检测机构资质证书（综合资质）或建设工程质量检测机构资质证书，并同时包含建筑材料及构配件专项资质、钢结构专项资质、主体结构及装饰装修专项资质、建筑节能专项资质、市政工程材料专项资质、建筑幕墙专项资质、道路工程专项资质；
4) 浙江省建筑市场监管公共服务系统上资质动态核查合格截图；
5) 有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》或浙江省建筑市场监管公共服务系统进浙备案的网页截图（如有）。
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2026年11月19日09时 30 分，地点为温州市瓯海区兴海路1号联众大厦5楼开标区 。
5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
5.3投标单位委托代理人递交授权委托书时必须同时携带其在投标单位的社会保险缴纳证明材料（近三个月以来任意一个月），否则投标文件将被拒收。（注：如果参加投标单位系新成立的企业可提供近期的社会养老保险证明和企业营业执照复印件。）
6.发布公告的媒介
本次招标公告在温州肯恩大学官网、浙江企业采购信息服务网等相关网站上发布。
[bookmark: _Toc152042293][bookmark: _Toc144974485][bookmark: _Toc179632534][bookmark: _Toc152045517]7.联系方式
1.招标人：温州肯恩大学
地 址：温州市丽岙街道大学路88号
联系人：曹老师
联系电话：0577-55870275
质疑联系人：周老师
联系电话： 0577-55870267
2.代理机构：温州元信工程项目管理有限公司
地址：温州市瓯海区兴海路1号联众大厦5楼东首
[bookmark: _GoBack]联系人：吴先生
联系电话：0577-88557963、13385770450
质疑联系人：胡先生
联系电话：15858758581
3.监督管理部门：温州肯恩大学
监督联系人：林老师
联系电话： 0577-55870046
地 址：温州市丽岙街道大学路88号

温州肯恩大学
温州元信工程项目管理有限公司
2026年11月12日
[bookmark: _Toc24234]
第二章 投标人须知
	投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1
	项目名称
	温州肯恩大学教学实验大楼（1号、2号）建设项目检测服务

	1.1.2
	项目地点
	见招标公告      

	1.2
	招标人
	详见招标公告

	1.3
	招标代理机构
	详见招标公告

	1.4
	资金来源
	自筹

	1.5
	招标范围
	详见招标公告

	1.6
	招标方式
	公开招标

	1.7
	资格审查
	采用资格后审

	1.8.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	1.投标人资质条件：详见招标公告。
2.投标人业绩要求：不要求；
3.信誉要求：  不要求  ；
4.拟派项目负责人资格要求：详见招标公告；
5.其他要求：/ 。 

	1.8.2
	是否接受联合体投标
	接受，应满足下列要求： ①需提供联合体协议书，明确双方各自责任与义务；；②联合体成员不超过两家。 

	1.9
	服务期
	服务期自合同签订之日起，至协助完成施工标完工验收为止。

	1.10
	服务质量要求
	符合国家法律、法规和地方法规、规章等规定及符合合同要求。

	1.11.1
	踏勘现场
	不组织
□组织，踏勘时间：
踏勘集中地点：

	1.12
	投标预备会
	不召开
□召开，召开时间：
召开地点：

	1.13
	分包
	不允许

	2.2.1
	投标人提出问题的截止时间
	见时间安排表

	2.2.2
	招标人澄清的时间
	见时间安排表

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	不须作收到确认。

	2.3.1
	招标文件修改（如有）
	同本章前附表2.2.2款

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	在时间安排表规定的时间前，以书面形式或者邮件的形式发送至招标代理公司，邮箱:YXGC666@126.com。

	3.3.1
	最高限价
	本项目最高限价为35万元。投标人的投标报价高于最高限价的，按否决投标处理。

	3.3.4
	投标报价的其他要求
	投标报价包含本项目相关的检验费、试验费、报告编制费、调研费、工具费、研讨费、论证费、场地费、评审费、专家费、会务费、人员劳务费、差旅费、办公费、保险费、通信费、不可预见费、招标代理服务费、税费、管理费、利润等各项完成本项目所需的全部费用，实行合同总价包干，中标人应根据上述因素自行考虑含入投标报价。

	3.4.1
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日算起）

	3.5.1
	投标保证金
	1.投标保证金递交截止时间：见招标时间安排表；
2.投标保证金金额：人民币3500元整（¥ 叁仟伍佰元整）；
3.投标保证金的形式：银行转账，投标人通过对公账户转账至代理公司账户（请不要通私人账户或使用支付宝等第三方支付平台进行操作，否则保证金不予认可)，确保在投标保证金递交截止时间前到账，超过该时间到账的保证金不予受理。
收款人全称：温州元信工程项目管理有限公司
户名：温州元信工程项目管理有限公司
开户行：广发银行股份有限公司温州分行 
账号： 6232593499229004486
此账号只用于本项目保证金缴纳。
中标单位的投标保证金将在签订合同，并交纳履约保证金后退还。非中标单位的投标保证金在评审结束后5个工作日内内无息退还 

	3.6.3
	签字或盖章要求
	1、按招标文件提供的格式签字或盖章。
2、投标文件相应地方加盖投标人的单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替）、单位法定代表人或其授权委托人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的必须提交授权委托书，授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求。
3.采用联合体投标，除联合体协议书外，由联合体牵头人在纸质投标文件加盖相应章、签字即可。 

	3.6.4
	投标文件份数
	1、商务标正本一份、副本四份；
2、技术资信标正本一份、副本四份。

	3.6.5
	装订要求
	根据本章第3.2项规定的投标文件组成内容，按以下要求装订：
分册装订，分别为：
（1）商务标；
（2）技术资信标。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	项目名称：
投标文件：“技术资信标”、“商务标”

	4.2.1
	投标截止时间
	详见招标公告

	4.2.2
	递交投标文件地点
	见招标公告

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否
□是

	4.2.4
	投标文件的
拒收情形
	本项细化为：
1.未按招标文件要求密封和标记的投标文件。
2.未按公告要求获取招标文件的。
3.投标人未按照要求提供投标保证金（如有）。
4.逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件。
5.在递交投标文件时，投标人的法定代表人未携带本人身份证明原件（核对后退还）、营业执照复印件的；或投标人的委托代理人未携带本人身份证明原件（核对后退还）、授权委托书原件的。

	5.1.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：见招标公告

	5.2
	开标程序
	（1）密封情况检查：由投标人代表或招标人代表检查投标文件的密封情况。
（2）开标顺序：投标时间截止后在开标室按投标文件送达的逆顺序开启技术资信标投标文件，技术标资信标评审结束后再开启商务标投标文件。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成3人或以上单数；
评标专家确定方式：按规定组建。

	6.4
	中标候选人公示媒介
	在温州肯恩大学官网、浙江企业采购信息服务网上发布

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：1名

	7.3.1
	[bookmark: OLE_LINK2]履约担保
	履约担保的形式：采用现金、转账支票或银行汇票或银行保函或保险保单等形式
履约担保的金额：合同价的2%。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	解释权与说明
	（1）投标人须知的内容如与投标人须知前附表不一致，以投标人须知前附表为准。评标办法的内容如与评标办法须知前附表不一致，以评标办法前附表为准。
（2）构成招标文件组成部分的“合同标准条件”、“合同专用条件”、“招标内容及要求”等章节中出现的措辞“委托人”和“咨询人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。构成招标文件的各章节中出现的措辞“项目负责人”和“项目经理”互为解释。
（3）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.2
	其他事项
	1、 本次招标代理服务费按固定金额人民币6500元（税前）整计取；投标人需将上述费用综合考虑在投标报价中，由中标人在领取中标通知书之前支付给招标代理机构。
2、 本项目开标过程将采用钉钉直播方式，同时取消投标人签字确认环节，投标人递交投标文件后，扫二维码加入钉钉群直接离开。开标结束后，开标结果上传至钉钉群内，各投标人自行下载。


[bookmark: _Toc143421656][bookmark: _Toc360398487][bookmark: _Toc393918737][bookmark: _Toc11067]
1.总则
[bookmark: _Toc26216][bookmark: _Toc360398488][bookmark: _Toc393918738]1.1项目概况
1.1.1项目名称见投标人须知前附表。根据国家有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。
1.1.2项目地点见投标人须知前附表。
1.1.3项目概况：详见 第六章 招标内容及要求
[bookmark: _Toc360398489][bookmark: _Toc393918739][bookmark: _Toc6246]1.2招标人
见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc360398490][bookmark: _Toc11915][bookmark: _Toc393918740]1.3招标代理
见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc360398491][bookmark: _Toc9136][bookmark: _Toc393918741]1.4资金来源
见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc360398492][bookmark: _Toc10673][bookmark: _Toc393918742]1.5招标范围
见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc393918743][bookmark: _Toc718][bookmark: _Toc360398493]1.6 招标方式
见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc360398494][bookmark: _Toc9161][bookmark: _Toc393918744]1.7资格审查
见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc13012][bookmark: _Toc393918745][bookmark: _Toc360398495]1.8投标人资质条件、能力和信誉
1.8.1 投标人应具备承担本项目服务的资质条件、能力和信誉。
（1）资质条件：见投标人须知前附表；
（2）业绩要求：见投标人须知前附表
（3）信誉要求：见投标人须知前附表
（4）项目负责人资格：见投标人须知前附表；
（5）其他要求：见投标人须知前附表。
1.8.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.8.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；
（2）联合体协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，按照就低不就高的原则确定联合体的资质；不同专业分工由不同单位分别承担的，按照联合体协议中约定的内部分工分别认定联合体的资质类别和等级； 
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。
1.8.3 投标人不得存在下列情形之一：
[bookmark: _Toc2796][bookmark: _Toc393918746][bookmark: _Toc360398496](1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)。
(2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外。
(3)为本标段的施工承包人。
(4)为本标段的代建人。
(5)为本标段提供招标代理服务的。
(6)为本标段提供施工自检或监理平行检测服务的。
(7)与本标段的施工承包人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的。
(8)与本标段的施工承包人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的。
(9)与本标段的施工承包人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。
(10)被责令停业的。
(11)被暂停或取消投标资格的。
(12)财产被接管或冻结的。
(13)在最近3年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
(14)与招标人存在利害关系，可能影响招标公正性的法人或者其他组织。
(15)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。
(16)其他法律法规规定的情形。
1.9服务期
见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc8553][bookmark: _Toc360398497][bookmark: _Toc393918747]1.10服务质量要求
见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc393918748][bookmark: _Toc360398498][bookmark: _Toc13907]1.11踏勘现场
1.11.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
1.11.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.11.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.11.4 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
[bookmark: _Toc360398499][bookmark: _Toc393918749][bookmark: _Toc4199]1.12投标预备会
见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc393918750][bookmark: _Toc4584][bookmark: _Toc360398500]1.13分包
[bookmark: _Toc3996][bookmark: _Toc360398501][bookmark: _Toc393918751]见投标人须知前附表。
1.14投标费用
投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自理。
[bookmark: _Toc356882054][bookmark: _Toc393918752][bookmark: _Toc360398502][bookmark: _Toc143421658][bookmark: _Toc18870]2.招标文件
[bookmark: _Toc393918753][bookmark: _Toc356882055][bookmark: _Toc360398503]2.1招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同格式
（4）投标文件格式
（5）评标办法
（6）招标内容及要求
根据本须知第2.2款和2.3款对招标文件做出的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
除上述所列内容外，招标人的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人和投标人无任何约束力。
[bookmark: _Toc356882056][bookmark: _Toc360398504][bookmark: _Toc18230][bookmark: _Toc393918754]2.2招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式、下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的时间以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。
[bookmark: _Toc393918755][bookmark: _Toc356882057][bookmark: _Toc18303][bookmark: _Toc360398505]2.3招标文件的修改
[bookmark: _Toc360398506][bookmark: _Toc393918756]2.3.1招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改，修改的方式见投标人须知前附表。
2.3.2 招标文件的澄清、修改、补充等内容可能影响投标文件编制的，中标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。
招标文件的澄清、修改、补充等内容均以发出的书面文件为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件（或公告）为准。
3.投标文件
[bookmark: _Toc461][bookmark: _Toc360398507][bookmark: _Toc393918757]3.1投标文件的语言和计量单位
3.1.1投标文件与投标有关的所有文件均应使用中文。
3.1.2除规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
3.1.3招标文件中的“天”除特别说明外，均为日历天。
[bookmark: _Toc393918758][bookmark: _Toc360398508][bookmark: _Toc1411]3.2投标文件的组成：商务标、技术资信标共二部分构成
3.2.1 商务标应包括下列内容：
（1）投标函
（2）报价明细表
[bookmark: _Toc393918759]3.2.2技术资信标应包括下列内容：
（1）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（2）资格审查资料：
a.投标人基本情况表，附有效的营业执照复印件加盖公章；
b.拟投入本项目检测人员汇总表,附项目负责人相关证书复印件加盖公章；
c.投标人须知前附表规定的资格审查其他材料，见投标人须知前附表，如有，需提供复印件加盖公章；
（3）拟投入本项目的人员简历表；
（4）投标人项目业绩情况表；
（5）投标承诺书；
（6）服务大纲。
3.3投标报价
3.3.1招标人设有最高限价的，投标人的投标报价不得超过最高限价，最高限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
3.3.2投标报价指投标人为正确地完全履行项目内容及要求的价格体现。
3.3.3投标人应按本招标文件中“投标文件格式”的要求填写相应表格，各投标单位应根据本工程实际情况和自身的综合实力，自由竞争报投标价。
3.3.4投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc393918760][bookmark: _Toc360398510][bookmark: _Toc13307]3.4投标有效期
[bookmark: _Toc30464][bookmark: _Toc360398511][bookmark: _Toc393918761]3.4.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。
3.4.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.4.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4.4投标报价包含本项目相关的检验费、试验费、报告编制费、调研费、工具费、研讨费、论证费、场地费、评审费、专家费、会务费、人员劳务费、差旅费、办公费、保险费、通信费、不可预见费、招标代理服务费、税费、管理费、利润等各项完成本项目所需的全部费用，实行合同总价包干，中标人应根据上述因素自行考虑含入投标报价。
3.5投标保证金
[bookmark: _Toc360398512][bookmark: _Toc29989][bookmark: _Toc393918762]3.5.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.5.2投标人不按本章第3.5.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.5.3招标人应在评审结束后5个工作日内，向未中标人退还投标保证金。
3.5.4招标人应在合同签订后5个工作日内，向中标人退还投标保证金。
3.5.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
3.6投标文件的编制
3.6.1 投标文件应按本须知第3.2款规定的内容和第四章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分，“投标文件格式”中没有规定的可自行编制格式。
3.6.2 投标文件应当对招标文件有关实质性内容作出响应。
3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写、打印或复印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖公章并由投标人的法定代表人签字或其委托代理人签字或盖章。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.6.4投标文件份数具体详见投标人须知前附表。正本、副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
[bookmark: _Toc143421659]3.6.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
[bookmark: _Toc393918763][bookmark: _Toc360398513][bookmark: _Toc32652]4.投标
[bookmark: _Toc393918764][bookmark: _Toc649][bookmark: _Toc360398514]4.1投标文件的密封和标识
[bookmark: _Toc16616][bookmark: _Toc393918765][bookmark: _Toc360398515]4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。
4.2投标文件的递交
4.2.1投标人应在本须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2投标人送达投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
[bookmark: _Toc393918766][bookmark: _Toc26099][bookmark: _Toc360398516]4.3投标文件的修改和撤回
4.3.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照规定的要求签字。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本须知3、4规定进行编制、密封、标识和递交，并标明“修改”字样。
[bookmark: _Toc360398517][bookmark: _Toc29641][bookmark: _Toc393918767]5.开标
[bookmark: _Toc393918768][bookmark: _Toc360398518][bookmark: _Toc15123]5.1开标时间和地点
标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
[bookmark: _Toc360398519][bookmark: _Toc7101][bookmark: _Toc393918769]5.2开标程序
[bookmark: _Toc31578]5.2.1主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）按照宣布的开标顺序当众开标，清点投标文件正、副本数量。数量符合招标文件要求的进行开标、评标；数量不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签名确认。公布投标人名称、投标报价、服务期及其他内容，并记录在案；
（7）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；未在开标记录上签字的，均视为对开标结果予以默认；
（8）开标结束。
5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
[bookmark: _Toc393918770][bookmark: _Toc360398520]6.评标
[bookmark: _Toc246996207][bookmark: _Toc152042339][bookmark: _Toc152045563][bookmark: _Toc144974531][bookmark: _Toc246996950][bookmark: _Toc179632581][bookmark: _Toc247085721]6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
[bookmark: _Toc3460][bookmark: _Toc360398522][bookmark: _Toc393918772]6.2评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc393918773][bookmark: _Toc28178][bookmark: _Toc360398523]6.3评标
评标委员会按照第五章“评标方法”对投标文件进行评审。第五章“评标方法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
[bookmark: _Toc393918774][bookmark: _Toc360398524][bookmark: _Toc24237]6.4中标候选人公示
招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。
7.合同授予
[bookmark: _Toc360398525][bookmark: _Toc393918775][bookmark: _Toc18809]7.1定标方式
[bookmark: _Toc360398526][bookmark: _Toc393918776][bookmark: _Toc14573]除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
7.2中标通知
在投标人须知第3.4款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.3履约担保
[bookmark: _Toc393918777][bookmark: _Toc360398528][bookmark: _Toc27581]7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第三章“合同条格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的2%。
7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4签订合同
7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
[bookmark: _Toc220123241][bookmark: _Toc360398529][bookmark: _Toc11806][bookmark: _Toc219809801][bookmark: _Toc393918778]8.重新招标和不再招标
[bookmark: _Toc15553][bookmark: _Toc219809802][bookmark: _Toc360398530][bookmark: _Toc393918779][bookmark: _Toc220123242]8.1 重新招标
[bookmark: _Toc393918780][bookmark: _Toc18806][bookmark: _Toc360398531][bookmark: _Toc219809803][bookmark: _Toc220123243]有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）评标委员会将认定为否决投标的排除后，有效投标少于三个，使得投标明显缺乏竞争并依此否决全部投标的。
8.2 不再招标
投标截止时间届满时，投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。重新招标后投标人仍少于三个的，报经有关行政监督部门批准后可以不再进行招标。
[bookmark: _Toc393918781][bookmark: _Toc215941254][bookmark: _Toc220123244][bookmark: _Toc2986][bookmark: _Toc360398532][bookmark: _Toc219809804]9.纪律和监督
[bookmark: _Toc393918782][bookmark: _Toc219809805][bookmark: _Toc220123245][bookmark: _Toc5509][bookmark: _Toc360398533]9.1 对招标人（含招标代理人）的纪律要求
招标人（含招标代理人）不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc10820][bookmark: _Toc360398534][bookmark: _Toc220123246][bookmark: _Toc393918783][bookmark: _Toc219809806]9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc246996221][bookmark: _Toc179632595][bookmark: _Toc246996964][bookmark: _Toc144974545][bookmark: _Toc152042353][bookmark: _Toc247085735][bookmark: _Toc152045577]9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第五章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc246996222][bookmark: _Toc179632596][bookmark: _Toc246996965][bookmark: _Toc152042354][bookmark: _Toc247085736][bookmark: _Toc152045578][bookmark: _Toc144974546]9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
[bookmark: _Toc152042355]与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc246996223][bookmark: _Toc152045579][bookmark: _Toc152042356][bookmark: _Toc246996966][bookmark: _Toc247085737][bookmark: _Toc179632597]9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，应当在规定的时间内向招标人提出异议，有权向行政监督部门投诉。
[bookmark: _Toc246996967][bookmark: _Toc144974547][bookmark: _Toc152045580][bookmark: _Toc152042357][bookmark: _Toc246996224][bookmark: _Toc179632598][bookmark: _Toc247085738]10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc28864]
第三章 合同格式（参考格式）
[bookmark: _Toc839095951][bookmark: _Toc393693662][bookmark: _Toc23420][bookmark: _Toc7107] 浙江省建设工程质量检测合同示范文本


合同编号:
工程名称:
委托方（甲方）：
受托方（乙方）：


签订日期：    年       月       日
签订地点：



浙江省住房和城乡建设厅 编制

填 写 说 明

一、本合同为浙江省住房和城乡建设厅印制的建设工程质量检测合同示范文本，推介技术合同当事人参照使用。
二、本合同书适用于房屋建筑和市政基础设施工程质量检测所订立的合同。
三、当检测报告用作工程质量验收资料时，委托方（甲方）须为建设单位。
四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。
五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。
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[bookmark: _Toc4981][bookmark: _Toc19898]建设工程质量检测合同
委托方（甲方）：                                         
社会统一信用代码证：
住  所  地：                                           
法定代表人：                                           
项目联系人：                                           
联系方式:                                              
通讯地址：                                             
电    话：                传   真：                    
手    机：                电子信箱：                   
乙方（受托方）：                                         
社会统一信用代码证：
住  所  地：                                        
法定代表人：                                        
项目联系人：                                         
联系方式:                                           
通讯地址：                                           
电    话：                传   真：                  
手    机：                电子信箱：                        
根据《中华人民共和国民法典》《建设工程质量检测管理办法》及其他法律、法规的规定，甲、乙双方就                               工程质量检测工作一事，经友好协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，达成以下条款，以资共同遵守。
1、 [bookmark: _Toc18155][bookmark: _Toc3146]工程基本信息
	工程名称
	
	监督注册号
	

	建设单位
	
	监理单位
	

	施工单位
	
	结构类型
	

	工程造价
	万元
	建筑面积
	m2

	工程概况
	

	见证人员
	
	电话
	
	见证员号
	

	施工方联系人
	
	电话
	
	通信地址
	
	通信邮箱
	


2、 [bookmark: _Toc13463][bookmark: _Toc22396]检测内容及价格
（一）检测项目类别：           （按资质类别填写，不在资质范畴的，按照大类方式填写）。
（二）主要检测项目：详见合同附件清单。
（三）检测依据：根据相关标准规范、设计文件要求等，以委托单约定为准。
（四）检测数量：详见合同附件清单，最终以实际检测数量为准。
（五）检测价格：详见合同附件清单。
3、 [bookmark: _Toc17627][bookmark: _Toc22917]双方的主要义务
（一）甲方的主要义务：
1. 授权（可为多人）姓名：         ，身份证号码：              ，为送样和现场检测联络代表，全权负责与乙方联系检测事宜。当本合同中相关信息及检测项目发生变化时，甲方应在三日内书面告知乙方办理合同变更手续。
2. 按照标准规范和相关要求进行取样、送样、委托和见证，并保证样品的真实性。
3. 现场检测时，检测条件要具备相关规定要求并提供必要的协助。
4. 甲方负责提供检测所需的设计文件及变更文件等相关资料，并负责协调、联系、接洽相关的检测工作。
5. 甲方不得以任何方式干预乙方检测工作的公正性。
6. 甲方不得以任何方式要求乙方出具虚假检测报告。
7．按照本合同约定支付费用。
8．                          。
（二）乙方的主要义务：
1. 按期完成甲方委托，按期提交检测报告。
2. 严格按相关标准规范进行检测，确保数据公正、准确。
3. 除按规定需上报或上传的检测信息外，对甲方的资料信息进行保密。
4. 向甲方提供必要的检测咨询服务。
5. 检测结果不合格的，乙方应在获得检测结果后   日内通知甲方和工程质量监督机构。
6. 乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。
7．属于检测设备昂贵或使用率低的个别可选参数相关检测业务，经甲方同意，可分包给其他具备资质条件的检测机构 。
8．                          。
4、 [bookmark: _Toc29671][bookmark: _Toc15037]检测程序
（一）由甲方按规定将受检样品（部位）或受检项目委托乙方实施检测。
（二）需乙方现场抽样或现场检测，甲方须提前三个工作日通知乙方。
（三）每次送样或乙方现场抽样（或乙方现场检测）,甲方需填写检测委托单，明确样品或待检项目的相关信息及检测要求。
（四）乙方应在约定的时限内向甲方出具检测结果，并提供  份有效的检测报告。
（五）检测报告出具后，检测样品若有约定，双方应按事先约定的方式进行处置。
5、 [bookmark: _Toc17444][bookmark: _Toc27274]履行方式及期限
本合同的履行期限自       年     月     日开始，检测工作结束并结清检测费用，本合同即告终止。
6、 [bookmark: _Toc1148][bookmark: _Toc1140]合同价款和支付方式
（一）本合同为总价包干合同。检测费用总价（含税）暂定人民币          元，大写：         。
（二）支付方式：
分期支付：1.本合同生效后，待主楼结顶后7个工作日甲方向乙方支付合同总价的30%；中间验收后甲方向乙方支付合同总价的10%；预验收后甲方向乙方支付合同总价的40%；竣工验收后甲方向乙方支付合同总价的10%，工程备案完成后甲方向乙方支付合同总价的10%。
甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税普通发票，未收到发票的，甲方有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，且不承担延迟付款责任。
（三）检测费用汇入乙方账号:                          。
7、 [bookmark: _Toc4020][bookmark: _Toc5305]保密要求
（一）甲乙双方不经另一方的同意，不得直接或间接的将本合同项目有关的、与合同双方有关的或与第三方有关的，以书面、口头、图形、电子或其他任何形式表现的信息，泄露、披露或传授给任何与本合同项目无关的人员或第三方。
（二）保密期限为本合同生效之日起至保密信息被甲方披露或成为公开信息之日止。
（三）下列信息不视为保密信息，双方另有约定的除外：
1.非因一方的过错，另一方披露时已可公开获取的信息；
2.一方根据有效的司法、仲裁机构、政府机关及其分支机构或其他监管机构的要求而披露的信息。
8、 [bookmark: _Toc9257][bookmark: _Toc738]违约责任
（一）因甲方未履行义务而造成乙方无法按时保质地完成检测业务的，甲方应当承担相应的经济损失，并赔偿由此给乙方造成的损失。
（二）若甲方未按合同约定支付检测费用，每逾期一天，按逾期部分金额的0.5‰支付违约金。
（三）由于非乙方的原因，甲方停止委托检测一个月以上，则从第二个月算起，5天内甲方向乙方付清已委托检测的全部费用。
（四）检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失的应予以赔偿，由甲方原因造成上述错误的除外。
9、 [bookmark: _Toc25524][bookmark: _Toc16542]合同解除：
（一）经合同双方协商一致，同意解除合同的；
（二）因发生不可抗力或重大技术风险导致不能实施检测活动或出具检测报告的； 
（三）甲方不按约付款，经催告后在合理的时间内仍未履行，乙方可单方提出解除合同。乙方迟于7日开展检测工作，经催告后合理时间内仍未履行的，甲方可单方提出解除合同；
（四）在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己行为表明不履行本合同主要义务；
（五）法律规定的其他情形。
10、 [bookmark: _Toc10358][bookmark: _Toc26506]争议解决
（一）履行本合同如发生争议，应通过友好协商解决。如协商解决 不成，双方商定，采用以下第（  2  ）种方式解决。
1. 因本合同所发生任何争议，申请项目所在地仲裁委员会仲裁；
2. 可由项目所在地人民法院诉讼管辖。
（二）本合同项下债权人通过诉讼或仲裁债权时，由债务人承担债权人实现债权所产生的诉讼费（仲裁费）、律师费、差旅费、担保费等费用。
11、 [bookmark: _Toc12437][bookmark: _Toc6456]其他
（一）本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。
（二）本合同经双方签字盖章后生效。
（三）本合同所载明的地址、电话、电子邮件为双方通知送达合法有效的地址、电话、电子邮件，如果任何一方变更，应在变更后3日内书面通知对方，否则任何一方一经发送前述地址、电话、电子邮件，即视为被送达方收到。
（四）当甲方委托乙方承担现场取样工作时，合同双方应对取样费用、双方的主要义务和检测程序进行补充约定。

	委托方：（签章）

地址：
代表人：
经办人：
开户银行：
账号：
电话：
电子邮箱：

	受托方：（签章）

地址：
代表人：
经办人：
项目负责人：
开户银行：
账号：
电话：
电子邮箱：



附件
检测项目及价格清单
工程名称：                                  
	序号
	产品名称
	检测项目
	计价单位
	单价（元）
	暂估数量
	小计（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	检测费用暂估总价（元）
	


注：本表不够可附加页。





注：本合同作为示范文本，具体以中标人与招标人所签订正式合同为准。


[bookmark: _Toc14455]
第四章 投标文件格式


温州肯恩大学教学实验大楼（1号、2号）建设项目检测服务






投标文件






投标文件内容：     商务标或技术资信标           
投标人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年  月  日


[bookmark: _Toc441062174][bookmark: _Toc472329743][bookmark: _Toc497393548][bookmark: _Toc441824001]投标函

致：（招标人名称）                    
1、我方已仔细研究了项目名称为：               （项目名称）           招标文件的全部内容，愿意以人民币大写：               元（小写：        ）的投标报价，项目负责人：     ， 服务期： 符合招标文件要求 ，按合同约定完成工作。
3、我方承诺在招标文件规定的投标有效期90日历天内不修改、撤销投标文件。
4、随同本投标函提交投标保证金一份。
5、如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
6、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.8.3项规定的任何一种情形
7、（其他补充说明）。

投标单位（公章）：
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

_____年___月___日
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报价明细表

项目名称：                           项目编号：                  单位：人民币元
	一、见证取样检测

	序号
	检测项目
	检测参数
	计价单位
	预估检测数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	钢筋原材（光圆）
	拉伸性能、弯曲性能、重量偏差
	组
	10
	
	
	

	2
	钢筋原材（带肋）<25mm
	拉伸性能、反向弯曲、重量偏差、抗震要求
	组
	75
	
	
	

	
	钢筋原材（带肋）≥25mm
	
	组
	18
	
	
	

	3
	钢筋焊接
	拉伸
	组
	50
	
	
	

	4
	机械连接
	拉伸
	组
	80
	
	
	

	5
	
	残余变形
	组
	5
	
	
	

	6
	粗集料(石）
	颗粒级配
	组
	2
	
	
	

	7
	
	表观密度
	组
	2
	
	
	

	8
	
	堆积密度
	组
	2
	
	
	

	9
	
	含泥量
	组
	2
	
	
	

	10
	
	泥块含量
	组
	2
	
	
	

	11
	
	针片状颗粒含量
	组
	2
	
	
	

	12
	
	压碎指标
	组
	2
	
	
	

	13
	细集料（砂）
	颗粒级配
	组
	2
	
	
	

	14
	
	表观密度
	组
	2
	
	
	

	15
	
	堆积密度
	组
	2
	
	
	

	16
	
	含泥量
	组
	2
	
	
	

	17
	
	含水率
	组
	2
	
	
	

	18
	
	泥块含量
	组
	2
	
	
	

	19
	水泥
	物理性能
	组
	5
	
	
	

	20
	混凝土
	试块抗压强度（标养）
	组
	300
	
	
	

	21
	
	试块抗压强度（同条件）
	组
	50
	
	
	

	22
	
	试块抗渗性能
	组
	20
	
	
	

	23
	
	氯离子含量
	组
	10
	
	
	

	24
	混凝土砖
	抗压强度
	组
	4
	
	
	

	25
	混凝土多孔砖
	抗压强度
	组
	4
	
	
	

	26
	
	孔洞率
	组
	4
	
	
	

	27
	蒸压加气砌块
	干密度
	组
	6
	
	
	

	28
	
	抗压强度
	组
	6
	
	
	

	29
	
	导热系数
	组
	6
	
	
	

	30
	防水卷材
	低温弯折性
	组
	3
	
	
	

	31
	
	拉断伸长率
	组
	3
	
	
	

	32
	
	厚度
	组
	3
	
	
	

	33
	
	耐热性
	组
	3
	
	
	

	34
	
	低温柔性
	组
	3
	
	
	

	35
	
	不透水性
	组
	3
	
	
	

	36
	
	拉伸性能
	组
	3
	
	
	

	37
	
	剥离强度
	组
	3
	
	
	

	38
	
	可溶物含量
	组
	3
	
	
	

	39
	
	剥离强度
	组
	3
	
	
	

	40
	
	钉杆撕裂强度
	组
	3
	
	
	

	41
	预拌砂浆
	保水率
	组
	10
	
	
	

	42
	
	稠度
	组
	10
	
	
	

	43
	
	凝结时间
	组
	10
	
	
	

	44
	
	抗压强度
	组
	10
	
	
	

	45
	
	14d拉伸粘结强度
	组
	10
	
	
	

	46
	聚合物水泥防水涂料
	固体含量
	组
	2
	
	
	

	47
	
	无处理拉伸强度
	组
	2
	
	
	

	48
	
	无处理断裂伸长率
	组
	2
	
	
	

	49
	
	低温柔性
	组
	2
	
	
	

	50
	
	不透水性
	组
	2
	
	
	

	51
	
	抗渗性
	组
	2
	
	
	

	52
	
	无处理粘结强度
	组
	2
	
	
	

	53
	腻子
	干燥时间（表干）
	组
	4
	
	
	

	54
	
	粘结强度
	组
	4
	
	
	

	55
	
	浸水粘结强度
	组
	4
	
	
	

	56
	
	耐碱性
	组
	4
	
	
	

	57
	
	耐水性
	组
	4
	
	
	

	58
	聚氨酯防水涂料
	固体含量
	组
	2
	
	
	

	59
	
	表干时间
	组
	2
	
	
	

	60
	
	拉伸强度
	组
	2
	
	
	

	61
	
	断裂伸长率
	组
	2
	
	
	

	62
	
	撕裂强度
	组
	2
	
	
	

	63
	
	不透水性
	组
	2
	
	
	

	64
	
	低温弯折性
	组
	2
	
	
	

	65
	非固化橡胶沥青防水涂料
	粘结性能
	组
	1
	
	
	

	66
	
	固体含量
	组
	1
	
	
	

	67
	
	低温柔性
	组
	1
	
	
	

	68
	
	耐热性
	组
	1
	
	
	

	69
	
	抗窜水性
	组
	1
	
	
	

	70
	内、外墙涂料
	低温稳定性
	组
	6
	
	
	

	71
	
	干燥时间(表干)
	组
	6
	
	
	

	72
	
	耐水性
	组
	6
	
	
	

	73
	
	耐碱性
	组
	6
	
	
	

	74
	
	粘结强度
	组
	6
	
	
	

	75
	
	对比率
	组
	6
	
	
	

	76
	界面剂
	拉伸粘结强度
	组
	2
	
	
	

	77
	
	拉伸粘结强度（浸水）
	组
	2
	
	
	

	78
	水泥基渗透结晶型防水材料
	含水率
	组
	1
	
	
	

	79
	
	湿基面粘结强度
	组
	1
	
	
	

	80
	
	抗折强度
	组
	1
	
	
	

	81
	
	抗压强度
	组
	1
	
	
	

	82
	
	砂浆抗渗性能
	组
	1
	
	
	

	83
	
	混凝土抗渗性能
	组
	1
	
	
	

	84
	聚合物防水砂浆
	凝结时间
	组
	2
	
	
	

	85
	
	28d抗渗压力
	组
	2
	
	
	

	86
	
	立方体抗压强度
	组
	2
	
	
	

	87
	
	抗折强度
	组
	2
	
	
	

	88
	
	收缩率
	组
	2
	
	
	

	89
	抗裂砂浆、界面砂浆
	原拉伸粘结强度
	组
	4
	
	
	

	90
	
	浸水拉伸粘结强度
	组
	4
	
	
	

	91
	
	抗渗压力
	组
	4
	
	
	

	92
	
	压折比
	组
	4
	
	
	

	93
	耐碱玻纤网布
	单位面积质量
	组
	2
	
	
	

	94
	
	断裂伸长率
	组
	2
	
	
	

	95
	
	耐碱断裂强力
	组
	2
	
	
	

	96
	
	耐碱断裂强力保留率
	组
	2
	
	
	

	97
	蒸压加气混凝土墙体专用砂浆(原材料)
	保水率
	组
	2
	
	
	

	98
	
	拉伸粘结强度
	组
	2
	
	
	

	99
	
	抗压强度
	组
	2
	
	
	

	100
	蒸压加气混凝土墙体专用砂浆
	试块抗压
	组
	20
	
	
	

	101
	砂浆
	配合比设计
	组
	1
	
	
	

	102
	
	试块抗压强度
	组
	50
	
	
	

	103
	脚手架钢管
	拉伸试验
	组
	2
	
	
	

	104
	
	弯曲试验
	组
	2
	
	
	

	105
	
	壁厚
	组
	2
	
	
	

	106
	
	外径
	组
	2
	
	
	

	107
	扣件
	力学性能
	组
	2
	
	
	

	108
	盘扣式支架构件
	力学性能
	组
	2
	
	
	

	109
	建筑保温砂浆
	抗压强度
	组
	2
	
	
	

	110
	
	干密度
	组
	2
	
	
	

	111
	
	导热系数
	组
	2
	
	
	

	112
	门窗
	抗风压性能
	组
	2
	
	
	

	113
	
	气密性能
	组
	2
	
	
	

	114
	
	水密性能
	组
	2
	
	
	

	115
	
	传热系数
	组
	2
	
	
	

	116
	
	现场气密性
	组
	2
	
	
	

	117
	建筑玻璃
	露点
	组
	2
	
	
	

	118
	
	可见光透射比
	组
	2
	
	
	

	119
	
	遮蔽系数
	组
	2
	
	
	

	120
	瓷砖、抛光砖、防滑砖
	尺寸偏差
	组
	2
	
	
	

	121
	
	单位面积质量
	组
	2
	
	
	

	122
	
	吸水率
	组
	2
	
	
	

	123
	
	断裂模数、破坏强度
	组
	2
	
	
	

	124
	
	耐磨性
	组
	2
	
	
	

	125
	
	放射性核素限量
	组
	2
	
	
	

	126
	
	粘结强度
	组
	2
	
	
	

	127
	瓷砖胶粘剂
	拉伸粘结强度
	组
	1
	
	
	

	128
	
	浸水后拉伸粘结强度
	组
	1
	
	
	

	129
	透水砖
	抗折强度
	组
	1
	
	
	

	130
	
	透水性能
	组
	1
	
	
	

	131
	
	防滑性
	组
	1
	
	
	

	132
	XPS挤塑板
	压缩强度
	组
	4
	
	
	

	133
	
	吸水率
	组
	4
	
	
	

	134
	
	尺寸稳定性
	组
	4
	
	
	

	135
	
	导热系数
	组
	4
	
	
	

	136
	
	燃烧性能
	组
	4
	
	
	

	137
	
	表观密度
	组
	4
	
	
	

	138
	岩棉板
	尺寸稳定性
	组
	2
	
	
	

	139
	
	压缩强度
	组
	2
	
	
	

	140
	
	导热系数
	组
	2
	
	
	

	141
	
	垂直于表面的抗拉强度
	组
	2
	
	
	

	142
	
	燃烧分级/燃烧性能
	组
	2
	
	
	

	143
	
	密度
	组
	2
	
	
	

	144
	石膏板
	尺寸偏差
	组
	2
	
	
	

	145
	
	对角线长度差
	组
	2
	
	
	

	146
	
	面密度
	组
	2
	
	
	

	147
	
	断裂荷载
	组
	2
	
	
	

	148
	
	燃烧性能
	组
	2
	
	
	

	149
	
	放射性核素限量
	组
	2
	
	
	

	150
	栏杆
	水平推力
	组
	2
	
	
	

	151
	铝合金型材
	拉伸性能
	组
	1
	
	
	

	152
	
	漆膜硬度
	组
	1
	
	
	

	153
	
	膜厚
	组
	1
	
	
	

	154
	
	漆膜附着性
	组
	1
	
	
	

	155
	
	耐冲击性能
	组
	1
	
	
	

	156
	铝单板
	尺寸
	组
	2
	
	
	

	157
	
	膜厚/涂层厚度
	组
	2
	
	
	

	158
	
	涂层附着力
	组
	2
	
	
	

	159
	
	铅笔硬度
	组
	2
	
	
	

	160
	
	耐冲击性
	组
	2
	
	
	

	161
	排烟道
	垂直承载力
	组
	1
	
	
	

	162
	
	耐软物撞击
	组
	1
	
	
	

	163
	电工套管
	尺寸
	组
	2
	
	
	

	164
	
	抗压性能
	组
	2
	
	
	

	165
	
	弯曲性能
	组
	2
	
	
	

	166
	
	跌落性能
	组
	2
	
	
	

	167
	电缆
	导体电阻
	组
	5
	
	
	

	168
	
	电压试验
	组
	5
	
	
	

	169
	
	绝缘厚度
	组
	5
	
	
	

	170
	
	燃烧特性试验
	组
	5
	
	
	

	171
	
	外径
	组
	5
	
	
	

	172
	
	护套厚度
	组
	5
	
	
	

	173
	开关
	温升
	组
	2
	
	
	

	174
	
	防触电保护
	组
	2
	
	
	

	175
	
	电气间隙
	组
	2
	
	
	

	176
	
	爬电距离
	组
	2
	
	
	

	177
	
	耐热
	组
	2
	
	
	

	178
	
	正常操作
	组
	2
	
	
	

	179
	
	绝缘电阻和电气强度
	组
	2
	
	
	

	180
	
	防潮
	组
	2
	
	
	

	181
	插座
	温升
	组
	2
	
	
	

	182
	
	防触电保护
	组
	2
	
	
	

	183
	
	电气间隙
	组
	2
	
	
	

	184
	
	爬电距离
	组
	2
	
	
	

	185
	
	耐热
	组
	2
	
	
	

	186
	
	正常操作
	组
	2
	
	
	

	187
	
	绝缘电阻和电气强度
	组
	2
	
	
	

	188
	
	防潮
	组
	2
	
	
	

	189
	电线
	结构尺寸
	组
	5
	
	
	

	190
	
	绝缘电阻
	组
	5
	
	
	

	191
	
	导体电阻
	组
	5
	
	
	

	192
	
	电压试验
	组
	5
	
	
	

	193
	
	垂直燃烧试验
	组
	5
	
	
	

	194
	建筑龙骨
	尺寸
	组
	2
	
	
	

	195
	
	双面镀锌量
	组
	2
	
	
	

	196
	
	抗冲击性试验
	组
	2
	
	
	

	197
	
	静载试验
	组
	2
	
	
	

	198
	镀锌钢管
	拉伸试验
	组
	4
	
	
	

	199
	
	弯曲试验
	组
	4
	
	
	

	200
	
	压扁试验
	组
	4
	
	
	

	201
	
	镀锌层重量 
	组
	4
	
	
	

	202
	钢管
	拉伸试验
	组
	2
	
	
	

	203
	
	弯曲试验
	组
	2
	
	
	

	204
	钢塑复合管
	压扁性能
	组
	2
	
	
	

	205
	PVC-U管
	落锤冲击
	组
	2
	
	
	

	206
	
	纵向回缩率
	组
	2
	
	
	

	207
	
	尺寸
	组
	2
	
	
	

	208
	土工
	击实试验
	组
	4
	
	
	

	209
	透水混凝土
	抗压强度
	组
	1
	
	
	

	210
	
	透水系数
	组
	1
	
	
	

	211
	
	配合比设计
	组
	1
	
	
	

	212
	
	路面取芯（厚度）
	台班
	1
	
	
	

	213
	压实度
	压实度
	台班
	6
	
	
	

	214
	弯沉
	弯沉
	台班
	2
	
	
	

	215
	取芯测厚度
	厚度
	台班
	2
	
	
	

	216
	回弹模量(贝克曼梁)
	回弹模量
	点
	10
	
	
	

	217
	花岗岩（平侧石）
	干燥压缩强度
	组
	2
	
	
	

	218
	
	水饱和压缩强度
	组
	2
	
	
	

	219
	
	干燥弯曲强度
	组
	2
	
	
	

	220
	
	水饱和弯曲强度
	组
	2
	
	
	

	221
	路面砖
	抗折强度
	组
	2
	
	
	

	222
	
	劈裂抗拉强度
	组
	2
	
	
	

	223
	
	透水系数
	组
	2
	
	
	

	224
	
	防滑性
	组
	2
	
	
	

	225
	检查井盖/水箅盖
	承载能力
	组
	2
	
	
	

	226
	闭水试验
	闭水试验
	段
	2
	
	
	

	227
	电缆井
	接地电阻
	点
	20
	
	
	

	228
	室外路灯
	接地电阻
	点
	20
	
	
	

	229
	
	照度
	点
	5
	
	
	

	230
	PE管
	尺寸
	组
	2
	
	
	

	231
	
	纵向回缩率
	组
	2
	
	
	

	232
	
	断裂伸长率
	组
	2
	
	
	

	233
	
	氧化诱导时间
	组
	2
	
	
	

	234
	种植土
	pH值
	组
	2
	
	
	

	235
	
	有机质
	组
	2
	
	
	

	236
	
	水解性氮
	组
	2
	
	
	

	237
	
	速效钾
	组
	2
	
	
	

	238
	
	有效磷
	组
	2
	
	
	

	239
	
	含盐量
	组
	2
	
	
	

	240
	
	密度
	组
	2
	
	
	

	241
	
	质地
	组
	2
	
	
	

	242
	
	土壤入渗率
	组
	2
	
	
	

	243
	建筑材料
	放射性核素限量
	组
	6
	
	
	

	244
	水性涂料、腻子
	游离甲醛
	组
	6
	
	
	

	245
	装修各种板材
	甲醛
	组
	6
	
	
	

	246
	
	燃烧性能
	组
	6
	
	
	

	247
	隔声性能
	隔声性能
	组
	2
	
	
	

	小计（一）
	
	

	（二）实体结构检测

	序号
	检测项目
	检测参数
	计价单位
	检测数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	实体结构检测
	回弹法测混凝土强度
	构件
	269
	
	
	

	2
	
	钢筋保护层
	构件
	95
	
	
	

	3
	
	楼板厚度
	构件
	24
	
	
	

	4
	
	基础取芯
	组
	4
	
	
	

	5
	
	砌体植筋拉拔试验
	根
	170
	
	
	

	6
	
	后锚固抗拔
	组
	6
	
	
	

	小计（二）
	
	

	（三）建筑幕墙检测

	序号
	检测项目
	检测参数
	计价单位
	检测数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	玻璃幕墙
	四性
	组
	1
	
	
	

	2
	胶
	相容性
	组
	2
	
	
	

	3
	胶
	剥离粘结性
	组
	2
	
	
	

	4
	胶
	邵氏硬度
	组
	2
	
	
	

	5
	胶
	拉伸粘结性
	组
	2
	
	
	

	6
	胶
	垂直燃烧
	组
	2
	
	
	

	7
	型材
	力学
	组
	3
	
	
	

	8
	不锈钢螺栓
	金属元素分析
	组
	5
	
	
	

	9
	不锈钢螺栓
	常规
	组
	5
	
	
	

	10
	中空玻璃
	传热系数
	组
	4
	
	
	

	11
	中空玻璃
	露点
	组
	4
	
	
	

	12
	玻璃
	可见光透射比、遮阳系数
	组
	4
	
	
	

	13
	铝板幕墙
	四性
	组
	1
	
	
	

	14
	铝板
	铝膜、膜厚、铅笔硬度
	组
	1
	
	
	

	15
	钢型材
	力学、镀锌层厚度
	组
	8
	
	
	

	16
	后锚固
	拉拔试验
	组
	2
	
	
	

	17
	岩棉板
	导热、密度
	组
	1
	
	
	

	18
	岩棉板
	燃烧性能
	组
	1
	
	
	

	19
	幕墙
	幕墙撞击
	组
	1
	
	
	

	20
	龙骨架
	骨架挠度
	组
	1
	
	
	

	小计（三）
	
	

	（四）钢结构检测

	序号
	检测项目
	检测参数
	计价单位
	检测数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	钢材
	力学
	组
	20
	
	
	

	2
	钢材
	镀锌层厚度
	组
	8
	
	
	

	3
	钢材
	化学元素分析
	组
	20
	
	
	

	4
	螺栓
	力学
	组
	2
	
	
	

	5
	高强螺栓
	扭矩系数
	组
	2
	
	
	

	6
	高强螺栓连接副摩擦面
	抗滑移系数
	组
	2
	
	
	

	7
	环氧中间漆
	不挥发物含量
	组
	1
	
	
	

	8
	
	干燥时间
	组
	1
	
	
	

	9
	
	弯曲性
	组
	1
	
	
	

	10
	
	耐冲击性
	组
	1
	
	
	

	11
	环氧底漆
	固含量
	组
	1
	
	
	

	12
	
	干燥时间(表干)
	组
	1
	
	
	

	13
	
	干燥时间(实干)
	组
	1
	
	
	

	14
	
	耐碱性
	组
	1
	
	
	

	15
	
	耐水性
	组
	1
	
	
	

	16
	防火涂料
	抗压强度
	组
	1
	
	
	

	17
	
	粘结强度
	组
	1
	
	
	

	18
	
	干密度
	组
	1
	
	
	

	19
	
	pH值
	组
	1
	
	
	

	20
	防腐涂层厚度
	厚度
	台班
	2
	
	
	

	21
	防火涂层厚度
	厚度
	台班
	2
	
	
	

	22
	焊缝探伤
	焊缝探伤
	条
	150
	
	
	

	23
	涂料
	相容性
	组
	1
	
	
	

	24
	焊钉
	力学
	组
	1
	
	
	

	25
	焊丝
	力学
	组
	2
	
	
	

	26
	
	化学元素分析
	组
	2
	
	
	

	27
	焊接工艺评定
	焊接工艺评定
	组
	1
	
	
	

	小计（四）
	
	

	投标总价（一）+（二）+（三）+（四）
	
	



说明：1.本表格仅供参考，投标人可根据项目实际情况扩展表格。
2.投标总价应与投标函的投标报价一致。
3.根据本招标文件第六章招标内容及要求的内容进行报价。
        

投  标  人：              （全称）（盖章）     
法定代表人（或委托代理人）：  （签名或盖章）     
     年     月     日

法定代表人身份证明

投标人名称：                             
单位性质：                                
地址：                                   
成立时间：          年        月        日
经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。


                          投标人：                 （盖章）
                                          年       月       日         

	            
法定代表人身份证扫描件













法定代表人的授权委托书


本人_______________（姓名）系______________________________（投标人名称）法定代表人，现委托_______________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：         
代理人无转委托权。




委托代理人身份证正反面复印件粘贴处。




投标人：（盖单位章）
法定代表人：                      （签字或盖章）
身份证号码：                                    
委托代理人：                      （签字或盖章）
身份证号码：                                    

_____年___月___日



[bookmark: _Toc12792][bookmark: _Toc30986][bookmark: _Toc5518][bookmark: _Toc26333][bookmark: _Toc13282][bookmark: _Toc1451][bookmark: _Toc15391][bookmark: _Toc25138][bookmark: _Toc16144][bookmark: _Toc10764][bookmark: _Toc19910][bookmark: _Toc2252][bookmark: _Toc247]联合体协议书

         （所有成员单位名称）自愿组成        （联合体名称），共同参加         （项目名称）          （标段名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.             （某成员单位名称）为          （联合体名称）牵头人；
            （某成员单位名称）为          （联合体名称）成员。
2．联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目招标投标文件递交和合同谈判活动，并代表联合体提交和接受相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，编制投标文件，履行合同，并向招标人承担连带责任。
4．联合体内部各成员单位的职责分工如下：                 。
[bookmark: _Hlk200035491]5．牵头人承担综合协调管理工作，联合体内部各成员单位根据职责分工，按照相关法律法规分别承担相应工作内容的质量与安全主体责任。 
6．本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
7．本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执   份。


牵头人名称：                                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）

成员名称：                                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）
 

        年    月    日



投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业资质证书
	类型：等级：证书号：

	质量管理体系证书（如有）
	类型：等级：证书号：

	营业执照号
	
	员工总人数：

	注册资本
	
	其中
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户银行账号
	
	
	各类注册人员
	

	经营范围
	

	投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	备注
	


注：1.附有效的营业执照复印件加盖公章


拟投入本项目检测人员汇总表
[bookmark: _Toc8845][bookmark: _Toc29151]工程名称：
	[bookmark: _Toc30132][bookmark: _Toc18548]姓名
	[bookmark: _Toc8167][bookmark: _Toc9021]本工程拟任岗位
	[bookmark: _Toc629][bookmark: _Toc30791]年龄
	[bookmark: _Toc13440][bookmark: _Toc25709]专业
	[bookmark: _Toc4507][bookmark: _Toc5115]从事检测工作年限
	[bookmark: _Toc227][bookmark: _Toc9894]职称
	[bookmark: _Toc25982][bookmark: _Toc11140]职业资格

	
	[bookmark: _Toc27495][bookmark: _Toc26074]项目负责人
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、附相关人员证书复印件加盖公章。


投标人：（盖公章）
法定代表人或授权代表：（签字或盖章）      
日期：  _____年___月___日




拟投入本项目的人员简历表
	姓名
	
	出生年月
	
	所学专业
	

	职称
	
	从事专业
	
	从事专业年限
	

	执业资格
	

	时间（年月）
	工作简历和主要业绩

	
	

	
	

	
	

	姓名
	
	出生年月
	
	所学专业
	

	职称
	
	从事专业
	
	从事专业年限
	

	执业资格
	

	时间（年月）
	工作简历和主要业绩

	
	

	
	

	
	

	
	

	姓名
	
	出生年月
	
	所学专业
	

	职称
	
	从事专业
	
	从事专业年限
	

	执业资格
	

	时间（年月）
	工作简历和主要业绩

	
	

	
	

	
	

	
	



项目业绩情况表
	起止时间
	项目名称
	建设单位
	建设单位联系人及电话
	合同金额（万元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、以上业绩须提供相关证明材料复印件加盖公章。

投标人：（盖公章）
法定代表人或授权代表：（签字或盖章）      
          日期： _____年___月___日



投 标 承 诺 书


	（招标人名称）：
本投标人                             （投标人名称）郑重承诺：
1.投标人及其拟派项目负责人自2023年1月1日起至投标截止日止无行贿犯罪记录（以在中国裁判文书网查询的结果为准）。
2. 投标人及其法定代表人、拟派项目负责人未被列入失信被执行人名单[以“信用中国 ” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询为准]
4.投标人不存在第二章“投标人须知”第 1.8.3项任一一条情形。
5.投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效投标处理，投标保证金并不予退还；若中标之后被查实弄虚作假，同意取消中标资格，投标保证金并不予退还。
6.其他：/
以上情况如有不实，愿意被取消中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列入不良行为记录；招标人可不退还投标保证金。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。





投标人：（盖公章）
法定代表人或授权代表：（签字或盖章） 
          日期：     年    月   日
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[bookmark: _Toc2508]第五章 评标定标办法（综合评估法）
[bookmark: _Toc152042365][bookmark: _Toc179632606][bookmark: _Toc152045588][bookmark: _Toc144974555]第1节 评标办法
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	在投标人或其投标文件的形式评审、资格评审、响应性评审中，认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的，将否决其投标。

	2.1.1形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	投标函签字盖章
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.6.3项规定

	
	投标文件格式
	符合第四章“投标文件格式”的要求

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，出现下列情形之一，作否决其投标处理：
1、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件；
2、在一份投标文件中对同一招标项目报价有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（大小写、正副本不一致除外）；
3、商务标中未提供投标函或提供的投标函无有效投标报价。

	2.1.2资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	类似项目业绩（如要求）
	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.8.1项规定

	
	信誉
	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.8.1项规定

	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.8.1项规定

	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.8.1项规定

	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.8.1项规定

	
	
	符合第二章“投标人须知”第 1.8.3项规定

	2.1.3响应性评审标准
	投标报价
	不得超过本工程的最高限价，以投标函上的投标报价为准。

	
	服务期
	符合第二章“投标人须知”第1.9项规定

	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定

	
	质量要求
	符合第二章“投标人须知”第1.10项规定

	
	投标文件制作和评审
	符合第二章“投标人须知”第3.2款要求。

	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	技术资信标：30分
商务标：70分

	2.2.2（1）
	评标基准价计算方法
	平均值法
评标基准价：有效投标报价的算术平均值作为评标基准价，评标基准价保留至元，元后四舍五入。
注：评标基准价由评标委员会依据上述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。计算差错，仅限于以下两种情况：①纯算术性四则运算差错；②未按约定的计算方法的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

	2.2.2（2）
	投标报价的偏差率计算公式
	偏差率（F%）=100% ×（投标报价 - 评标基准价）/评标基准价。 
F 保留小数点后 2 位，第 3 位四舍五入。

	2.2.3（1）
	技术资信标评分标准
		评审因素
	分值
	A档
	B档
	C档

	检测方案
	4
	4-3
	3-1
	1-0

	服务质量保证措施
	2
	2-1.5
	1.5-0.5
	0.5-0

	安全保障方案及措施
	2
	2-1.5
	1.5-0.5
	0.5-0

	时效措施及服务承诺
	2
	2-1.5
	1.5-0.5
	0.5-0

	档案管理制度
	4
	4-3
	3-1
	1-0

	重点和难点、合理化建议情况
	5
	5-4
	4-2
	2-0

	拟投入本项目的仪器设备的情况
	3
	3-2
	2-1
	1-0

	检测方案
	3
	3-2
	2-1
	1-0

	投标人综合情况，根据企业综合实力、企业荣誉等方面横向比较打分。
	2
	2-1.5
	1.5-0.5
	0.5-0

	紧急服务承诺
	2
	在接到招标人临时紧急通知后供应商承诺的响应时间情况：承诺1小时（含）以内到达的得2分，承诺1小时（不含）-2小时（含）到达的得1.5分，承诺2小时（不含）-3小时（含）到达的得1分，3小时（不含）以上不得分。
注：提供承诺书加盖公章，承诺书格式自拟。

	类似业绩
	1
	供应商2023年1月1日以来（以合同签订或中标通知书签发时间为准）类似原材料见证取样检测或室内环境检测的，每提供1个业绩得0.5分，最多得1分。

	评分要求
（1）评分标准要求提交的资料，提供的资料不全或未按要求提供的，经审查委员会评定，可不予计分。
（2）技术资信标评分计算规则：评标委员会成员对各投标人的打分汇总分数中去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值为各投标人的最后得分，评标委员会成员应对自己的打分结果签名认可。（计算最终得分值时保留二位小数，第三位四舍五入）。
（3）技术资信标内容编制时，为方便评委评审，建议投标人建立评分索引，技术资信标第1-5点评审内容合计建议不超过80页（不包括目录、附图表、封面、封底、评审内容6点），超出页数范围部分评标委员会可不予评审，建议采用A4规格纸（有关图表可采用A3规格），每页印上页码。




	2.2.3（2）
	商务标评分标准
	计算公式
1、如果投标人的报价≥评标基准价，则投标报价得分＝E-偏差率×100×E1； 
2、如果投标人的报价＜评标基准价，则投标报价得分＝E+偏差率×100×E2； 
其中：E值是投标报价所占的权重分值；E1 是投标报价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2 是投标报价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。
E1=1，E2=0.5,E=70。
报价得分保留小数点后 2 位，第 3 位四舍五入。

	招标人补充的其他内容

	3.评标程序
评标程序的细化补充：
评标分四个阶段：
第一阶段对技术资信标进行评审；
第二阶段计算商务标得分以及总得分；
第三阶段对投标人总得分从高到低排名前三名的投标文件进行形式评审、响应性评审、资格评审，若在评审过程中有被否决投标的，可以根据评审情况按排序先后依次递补；
第四阶段评标委员会对投标人按总分（技术资信标得分+商务标得分）从高到低进行排序，并按照排序推荐中标候选人。



[bookmark: _Toc152042377][bookmark: _Toc529970941][bookmark: _Toc152045600][bookmark: _Toc179632618][bookmark: _Toc246996243][bookmark: _Toc246996986][bookmark: _Toc144974567][bookmark: _Toc529886227][bookmark: _Toc247085758][bookmark: _Toc529875400][bookmark: _Toc529948764]1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。得分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或评标委员会抽签确定名次优先者。
[bookmark: _Toc144974568][bookmark: _Toc246996244][bookmark: _Toc152042378][bookmark: _Toc152045601][bookmark: _Toc529970942][bookmark: _Toc529948765][bookmark: _Toc246996987][bookmark: _Toc529886228][bookmark: _Toc529875401][bookmark: _Toc247085759][bookmark: _Toc179632619]2. 评审标准
[bookmark: _Toc152045602][bookmark: _Toc144974569][bookmark: _Toc529875402][bookmark: _Toc152042379][bookmark: _Toc246996245][bookmark: _Toc529886229][bookmark: _Toc529970943][bookmark: _Toc246996988][bookmark: _Toc529948766][bookmark: _Toc247085760][bookmark: _Toc179632620]2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc152045603][bookmark: _Toc529886230][bookmark: _Toc529948767][bookmark: _Toc529875403][bookmark: _Toc247085761][bookmark: _Toc144974570][bookmark: _Toc246996989][bookmark: _Toc152042380][bookmark: _Toc246996246][bookmark: _Toc529970944][bookmark: _Toc179632621]2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）技术资信标：见评标办法前附表；
（2）商务标：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价、偏差率的计算
（1）评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
（2）偏差率计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 评分标准
[bookmark: _Toc152042381][bookmark: _Toc246996247][bookmark: _Toc144974571][bookmark: _Toc152045604][bookmark: _Toc247085762][bookmark: _Toc179632622][bookmark: _Toc246996990]（1）技术资信标评分标准：见评标办法前附表；
（2）商务标评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序（详见评标办法前附表）
3.1 初步评审
3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.8.3项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第2.2.3（1）目规定的评审因素和分值计算出得分A；
（2）按本章第2.2.3（2）目规定的评审因素和分值计算出得分B；
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

[bookmark: _Toc23507]

第六章 招标内容及要求
[bookmark: _Toc479839540]一、工程检测服务规范（包括不限于以下标准和规范）
（1）《建设工程质量检测管理办法》
（2）其他相关国家规范、规程及标准；
（3）招标单位提出的招标范围内的标准要求等。
上述规范有新版本时执行最新版本。中华人民共和国及浙江省、温州市及行业的其他最新法规、规范、技术标准、技术条件等的要求。如有最新的标准和规范，以最新的标准和规范为准。
二、工程检测内容
以下检测仅供初步参考，具体检测项目和内容及数量以项目所在地质监机构要求及满足《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程质量检测管理工作的通知》（温住建发〔2020〕224号）及其它国家规范要求，原则上包含本工程所有施工过程中的检测工作（室内空气检测、消防检测、系统节能检测、智能化检测、水质检测、室外管网检测（CCTV）等功能性检测工作，招标人另行委托），要求投标人提供的检测资料和检测项目必须确保通过竣工联合验收。投标人应综合考虑以下内容存在偏差的风险，并在投标报价予以考虑，今后总价包干，不再调整。
	（一）见证取样检测

	序号
	检测项目
	检测参数
	计价单位
	预估检测数量
	备注

	1
	钢筋原材（光圆）
	拉伸性能、弯曲性能、重量偏差
	组
	10
	

	2
	钢筋原材（带肋）<25mm
	拉伸性能、反向弯曲、重量偏差、抗震要求
	组
	75
	

	
	钢筋原材（带肋）
≥25mm
	
	组
	18
	

	3
	钢筋焊接
	拉伸
	组
	50
	

	4
	机械连接
	拉伸
	组
	80
	

	5
	
	残余变形
	组
	5
	

	6
	粗集料(石）
	颗粒级配
	组
	2
	

	7
	
	表观密度
	组
	2
	

	8
	
	堆积密度
	组
	2
	

	9
	
	含泥量
	组
	2
	

	10
	
	泥块含量
	组
	2
	

	11
	
	针片状颗粒含量
	组
	2
	

	12
	
	压碎指标
	组
	2
	

	13
	细集料（砂）
	颗粒级配
	组
	2
	

	14
	
	表观密度
	组
	2
	

	15
	
	堆积密度
	组
	2
	

	16
	
	含泥量
	组
	2
	

	17
	
	含水率
	组
	2
	

	18
	
	泥块含量
	组
	2
	

	19
	水泥
	物理性能
	组
	5
	

	20
	混凝土
	试块抗压强度（标养）
	组
	300
	

	21
	
	试块抗压强度（同条件）
	组
	50
	

	22
	
	试块抗渗性能
	组
	20
	

	23
	
	氯离子含量
	组
	10
	

	24
	混凝土砖
	抗压强度
	组
	4
	

	25
	混凝土多孔砖
	抗压强度
	组
	4
	

	26
	
	孔洞率
	组
	4
	

	27
	蒸压加气砌块
	干密度
	组
	6
	

	28
	
	抗压强度
	组
	6
	

	29
	
	导热系数
	组
	6
	

	30
	防水卷材
	低温弯折性
	组
	3
	

	31
	
	拉断伸长率
	组
	3
	

	32
	
	厚度
	组
	3
	

	33
	
	耐热性
	组
	3
	

	34
	
	低温柔性
	组
	3
	

	35
	
	不透水性
	组
	3
	

	36
	
	拉伸性能
	组
	3
	

	37
	
	剥离强度
	组
	3
	

	38
	
	可溶物含量
	组
	3
	

	39
	
	剥离强度
	组
	3
	

	40
	
	钉杆撕裂强度
	组
	3
	

	41
	预拌砂浆
	保水率
	组
	10
	

	42
	
	稠度
	组
	10
	

	43
	
	凝结时间
	组
	10
	

	44
	
	抗压强度
	组
	10
	

	45
	
	14d拉伸粘结强度
	组
	10
	

	46
	聚合物水泥防水涂料
	固体含量
	组
	2
	

	47
	
	无处理拉伸强度
	组
	2
	

	48
	
	无处理断裂伸长率
	组
	2
	

	49
	
	低温柔性
	组
	2
	

	50
	
	不透水性
	组
	2
	

	51
	
	抗渗性
	组
	2
	

	52
	
	无处理粘结强度
	组
	2
	

	53
	腻子
	干燥时间（表干）
	组
	4
	

	54
	
	粘结强度
	组
	4
	

	55
	
	浸水粘结强度
	组
	4
	

	56
	
	耐碱性
	组
	4
	

	57
	
	耐水性
	组
	4
	

	58
	聚氨酯防水涂料
	固体含量
	组
	2
	

	59
	
	表干时间
	组
	2
	

	60
	
	拉伸强度
	组
	2
	

	61
	
	断裂伸长率
	组
	2
	

	62
	
	撕裂强度
	组
	2
	

	63
	
	不透水性
	组
	2
	

	64
	
	低温弯折性
	组
	2
	

	65
	非固化橡胶沥青防水涂料
	粘结性能
	组
	1
	

	66
	
	固体含量
	组
	1
	

	67
	
	低温柔性
	组
	1
	

	68
	
	耐热性
	组
	1
	

	69
	
	抗窜水性
	组
	1
	

	70
	内、外墙涂料
	低温稳定性
	组
	6
	

	71
	
	干燥时间(表干)
	组
	6
	

	72
	
	耐水性
	组
	6
	

	73
	
	耐碱性
	组
	6
	

	74
	
	粘结强度
	组
	6
	

	75
	
	对比率
	组
	6
	

	76
	界面剂
	拉伸粘结强度
	组
	2
	

	77
	
	拉伸粘结强度（浸水）
	组
	2
	

	78
	水泥基渗透结晶型防水材料
	含水率
	组
	1
	

	79
	
	湿基面粘结强度
	组
	1
	

	80
	
	抗折强度
	组
	1
	

	81
	
	抗压强度
	组
	1
	

	82
	
	砂浆抗渗性能
	组
	1
	

	83
	
	混凝土抗渗性能
	组
	1
	

	84
	聚合物防水砂浆
	凝结时间
	组
	2
	

	85
	
	28d抗渗压力
	组
	2
	

	86
	
	立方体抗压强度
	组
	2
	

	87
	
	抗折强度
	组
	2
	

	88
	
	收缩率
	组
	2
	

	89
	抗裂砂浆、界面砂浆
	原拉伸粘结强度
	组
	4
	

	90
	
	浸水拉伸粘结强度
	组
	4
	

	91
	
	抗渗压力
	组
	4
	

	92
	
	压折比
	组
	4
	

	93
	耐碱玻纤网布
	单位面积质量
	组
	2
	

	94
	
	断裂伸长率
	组
	2
	

	95
	
	耐碱断裂强力
	组
	2
	

	96
	
	耐碱断裂强力保留率
	组
	2
	

	97
	蒸压加气混凝土墙体专用砂浆(原材料)
	保水率
	组
	2
	

	98
	
	拉伸粘结强度
	组
	2
	

	99
	
	抗压强度
	组
	2
	

	100
	蒸压加气混凝土墙体专用砂浆
	试块抗压
	组
	20
	

	101
	砂浆
	配合比设计
	组
	1
	

	102
	
	试块抗压强度
	组
	50
	

	103
	脚手架钢管
	拉伸试验
	组
	2
	

	104
	
	弯曲试验
	组
	2
	

	105
	
	壁厚
	组
	2
	

	106
	
	外径
	组
	2
	

	107
	扣件
	力学性能
	组
	2
	

	108
	盘扣式支架构件
	力学性能
	组
	2
	

	109
	建筑保温砂浆
	抗压强度
	组
	2
	

	110
	
	干密度
	组
	2
	

	111
	
	导热系数
	组
	2
	

	112
	门窗
	抗风压性能
	组
	2
	

	113
	
	气密性能
	组
	2
	

	114
	
	水密性能
	组
	2
	

	115
	
	传热系数
	组
	2
	

	116
	
	现场气密性
	组
	2
	

	117
	建筑玻璃
	露点
	组
	2
	

	118
	
	可见光透射比
	组
	2
	

	119
	
	遮蔽系数
	组
	2
	

	120
	瓷砖、抛光砖、防滑砖
	尺寸偏差
	组
	2
	

	121
	
	单位面积质量
	组
	2
	

	122
	
	吸水率
	组
	2
	

	123
	
	断裂模数、破坏强度
	组
	2
	

	124
	
	耐磨性
	组
	2
	

	125
	
	放射性核素限量
	组
	2
	

	126
	
	粘结强度
	组
	2
	

	127
	瓷砖胶粘剂
	拉伸粘结强度
	组
	1
	

	128
	
	浸水后拉伸粘结强度
	组
	1
	

	129
	透水砖
	抗折强度
	组
	1
	

	130
	
	透水性能
	组
	1
	

	131
	
	防滑性
	组
	1
	

	132
	XPS挤塑板
	压缩强度
	组
	4
	

	133
	
	吸水率
	组
	4
	

	134
	
	尺寸稳定性
	组
	4
	

	135
	
	导热系数
	组
	4
	

	136
	
	燃烧性能
	组
	4
	

	137
	
	表观密度
	组
	4
	

	138
	岩棉板
	尺寸稳定性
	组
	2
	

	139
	
	压缩强度
	组
	2
	

	140
	
	导热系数
	组
	2
	

	141
	
	垂直于表面的抗拉强度
	组
	2
	

	142
	
	燃烧分级/燃烧性能
	组
	2
	

	143
	
	密度
	组
	2
	

	144
	石膏板
	尺寸偏差
	组
	2
	

	145
	
	对角线长度差
	组
	2
	

	146
	
	面密度
	组
	2
	

	147
	
	断裂荷载
	组
	2
	

	148
	
	燃烧性能
	组
	2
	

	149
	
	放射性核素限量
	组
	2
	

	150
	栏杆
	水平推力
	组
	2
	

	151
	铝合金型材
	拉伸性能
	组
	1
	

	152
	
	漆膜硬度
	组
	1
	

	153
	
	膜厚
	组
	1
	

	154
	
	漆膜附着性
	组
	1
	

	155
	
	耐冲击性能
	组
	1
	

	156
	铝单板
	尺寸
	组
	2
	

	157
	
	膜厚/涂层厚度
	组
	2
	

	158
	
	涂层附着力
	组
	2
	

	159
	
	铅笔硬度
	组
	2
	

	160
	
	耐冲击性
	组
	2
	

	161
	排烟道
	垂直承载力
	组
	1
	

	162
	
	耐软物撞击
	组
	1
	

	163
	电工套管
	尺寸
	组
	2
	

	164
	
	抗压性能
	组
	2
	

	165
	
	弯曲性能
	组
	2
	

	166
	
	跌落性能
	组
	2
	

	167
	电缆
	导体电阻
	组
	5
	

	168
	
	电压试验
	组
	5
	

	169
	
	绝缘厚度
	组
	5
	

	170
	
	燃烧特性试验
	组
	5
	

	171
	
	外径
	组
	5
	

	172
	
	护套厚度
	组
	5
	

	173
	开关
	温升
	组
	2
	

	174
	
	防触电保护
	组
	2
	

	175
	
	电气间隙
	组
	2
	

	176
	
	爬电距离
	组
	2
	

	177
	
	耐热
	组
	2
	

	178
	
	正常操作
	组
	2
	

	179
	
	绝缘电阻和电气强度
	组
	2
	

	180
	
	防潮
	组
	2
	

	181
	插座
	温升
	组
	2
	

	182
	
	防触电保护
	组
	2
	

	183
	
	电气间隙
	组
	2
	

	184
	
	爬电距离
	组
	2
	

	185
	
	耐热
	组
	2
	

	186
	
	正常操作
	组
	2
	

	187
	
	绝缘电阻和电气强度
	组
	2
	

	188
	
	防潮
	组
	2
	

	189
	电线
	结构尺寸
	组
	5
	

	190
	
	绝缘电阻
	组
	5
	

	191
	
	导体电阻
	组
	5
	

	192
	
	电压试验
	组
	5
	

	193
	
	垂直燃烧试验
	组
	5
	

	194
	建筑龙骨
	尺寸
	组
	2
	

	195
	
	双面镀锌量
	组
	2
	

	196
	
	抗冲击性试验
	组
	2
	

	197
	
	静载试验
	组
	2
	

	198
	镀锌钢管
	拉伸试验
	组
	4
	

	199
	
	弯曲试验
	组
	4
	

	200
	
	压扁试验
	组
	4
	

	201
	
	镀锌层重量 
	组
	4
	

	202
	钢管
	拉伸试验
	组
	2
	

	203
	
	弯曲试验
	组
	2
	

	204
	钢塑复合管
	压扁性能
	组
	2
	

	205
	PVC-U管
	落锤冲击
	组
	2
	

	206
	
	纵向回缩率
	组
	2
	

	207
	
	尺寸
	组
	2
	

	208
	土工
	击实试验
	组
	4
	

	209
	透水混凝土
	抗压强度
	组
	1
	

	210
	
	透水系数
	组
	1
	

	211
	
	配合比设计
	组
	1
	

	212
	
	路面取芯（厚度）
	台班
	1
	

	213
	压实度
	压实度
	台班
	6
	

	214
	弯沉
	弯沉
	台班
	2
	

	215
	取芯测厚度
	厚度
	台班
	2
	

	216
	回弹模量(贝克曼梁)
	回弹模量
	点
	10
	

	217
	花岗岩（平侧石）
	干燥压缩强度
	组
	2
	

	218
	
	水饱和压缩强度
	组
	2
	

	219
	
	干燥弯曲强度
	组
	2
	

	220
	
	水饱和弯曲强度
	组
	2
	

	221
	路面砖
	抗折强度
	组
	2
	

	222
	
	劈裂抗拉强度
	组
	2
	

	223
	
	透水系数
	组
	2
	

	224
	
	防滑性
	组
	2
	

	225
	检查井盖/水箅盖
	承载能力
	组
	2
	

	226
	闭水试验
	闭水试验
	段
	2
	

	227
	电缆井
	接地电阻
	点
	20
	

	228
	室外路灯
	接地电阻
	点
	20
	

	229
	
	照度
	点
	5
	

	230
	PE管
	尺寸
	组
	2
	

	231
	
	纵向回缩率
	组
	2
	

	232
	
	断裂伸长率
	组
	2
	

	233
	
	氧化诱导时间
	组
	2
	

	234
	种植土
	pH值
	组
	2
	

	235
	
	有机质
	组
	2
	

	236
	
	水解性氮
	组
	2
	

	237
	
	速效钾
	组
	2
	

	238
	
	有效磷
	组
	2
	

	239
	
	含盐量
	组
	2
	

	240
	
	密度
	组
	2
	

	241
	
	质地
	组
	2
	

	242
	
	土壤入渗率
	组
	2
	

	243
	建筑材料
	放射性核素限量
	组
	6
	

	244
	水性涂料、腻子
	游离甲醛
	组
	6
	

	245
	装修各种板材
	甲醛
	组
	6
	

	246
	
	燃烧性能
	组
	6
	

	247
	隔声性能
	隔声性能
	组
	2
	

	（二）实体结构检测

	序号
	检测项目
	检测参数
	计价单位
	检测数量
	备注

	1
	实体结构检测
	回弹法测混凝土强度
	构件
	269
	

	2
	
	钢筋保护层
	构件
	95
	

	3
	
	楼板厚度
	构件
	24
	

	4
	
	基础取芯
	组
	4
	

	5
	
	砌体植筋拉拔试验
	根
	170
	

	6
	
	后锚固抗拔
	组
	6
	

	（三）建筑幕墙检测

	序号
	检测项目
	检测参数
	计价单位
	检测数量
	备注

	1
	玻璃幕墙
	四性
	组
	1
	

	2
	胶
	相容性
	组
	2
	

	3
	胶
	剥离粘结性
	组
	2
	

	4
	胶
	邵氏硬度
	组
	2
	

	5
	胶
	拉伸粘结性
	组
	2
	

	6
	胶
	垂直燃烧
	组
	2
	

	7
	型材
	力学
	组
	3
	

	8
	不锈钢螺栓
	金属元素分析
	组
	5
	

	9
	不锈钢螺栓
	常规
	组
	5
	

	10
	中空玻璃
	传热系数
	组
	4
	

	11
	中空玻璃
	露点
	组
	4
	

	12
	玻璃
	可见光透射比、遮阳系数
	组
	4
	

	13
	铝板幕墙
	四性
	组
	1
	

	14
	铝板
	铝膜、膜厚、铅笔硬度
	组
	1
	

	15
	钢型材
	力学、镀锌层厚度
	组
	8
	

	16
	后锚固
	拉拔试验
	组
	2
	

	17
	岩棉板
	导热、密度
	组
	1
	

	18
	岩棉板
	燃烧性能
	组
	1
	

	19
	幕墙
	幕墙撞击
	组
	1
	

	20
	龙骨架
	骨架挠度
	组
	1
	

	（四）钢结构检测

	序号
	检测项目
	检测参数
	计价单位
	检测数量
	备注

	1
	钢材
	力学
	组
	20
	

	2
	钢材
	镀锌层厚度
	组
	8
	

	3
	钢材
	化学元素分析
	组
	20
	

	4
	螺栓
	力学
	组
	2
	

	5
	高强螺栓
	扭矩系数
	组
	2
	

	6
	高强螺栓连接副摩擦面
	抗滑移系数
	组
	2
	

	7
	环氧中间漆
	不挥发物含量
	组
	1
	

	8
	
	干燥时间
	组
	1
	

	9
	
	弯曲性
	组
	1
	

	10
	
	耐冲击性
	组
	1
	

	11
	环氧底漆
	固含量
	组
	1
	

	12
	
	干燥时间(表干)
	组
	1
	

	13
	
	干燥时间(实干)
	组
	1
	

	14
	
	耐碱性
	组
	1
	

	15
	
	耐水性
	组
	1
	

	16
	防火涂料
	抗压强度
	组
	1
	

	17
	
	粘结强度
	组
	1
	

	18
	
	干密度
	组
	1
	

	19
	
	pH值
	组
	1
	

	20
	防腐涂层厚度
	厚度
	台班
	2
	

	21
	防火涂层厚度
	厚度
	台班
	2
	

	22
	焊缝探伤
	焊缝探伤
	条
	150
	

	23
	涂料
	相容性
	组
	1
	

	24
	焊钉
	力学
	组
	1
	

	25
	焊丝
	力学
	组
	2
	

	26
	
	化学元素分析
	组
	2
	

	27
	焊接工艺评定
	焊接工艺评定
	组
	1
	


[bookmark: _Toc13524][bookmark: _Toc29445]三、其他要求
1.服务期要求：本项目服务期从合同签订之日起至工程竣工验收止。具体在合同签订后以招标人的施工进度计划为准。
2.▲本项目为EPC项目。前期由于没有正式的施工图，材料检测临时委托给温州市建筑质监科学研究所有限公司实施，临时检测任务以主体混凝土结构结顶（不包含二次结构）的节点为划分界限。划分界限前检测任务的实施、成果、责任等权责归属温州市建筑质监科学研究所有限公司，相关检测费用由招标人另行支付，不包含在本次招标内。
3.划分界限后的检测任务由中标人承担，以本次采购内容及要求为准。
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